住宅用火災警報器が鳴った時

住宅用火災警報器の電池切れ警報の対処方法

* 電池寿命が近付くと・・・・・
* 電池切れ警報音（例）

〇「ピッ、電池切れです。」が３回鳴り、その後約４０秒おきに「ピッ」　が鳴る。これを約１時間ごとに繰り返す。



　　作動灯（赤）が約８秒おきに点滅

警報停止ボタン

〇「ピッ、ピッ、ピッ」が約５０秒おきに鳴る。

　　作動灯（赤）が約１０秒おきに３回点滅

作動灯点滅

* 火災、故障、電池切れ警報音の停止方法（例）

　〇警報停止ボタンを押す、または引きひもを引く。約１６時間後に再鳴動。作動灯（赤）が約８秒おきに点滅

　〇点検スイッチを押すか引きひもを引くと、一時的に止まります。

　　電池切れ警報音の警報停止保持時間は約２４時間。作動灯は約１０秒おきに点滅

* 電池切れ警報音を完全に停止するためには、内臓電池を取り外す必要があります。

　詳しくは、メーカーのホームページ又は最寄りの消防署へお問い合わせください。

[一般社団法人　日本火災報知機工業会　住宅用警報器が鳴ったときの対処方法](http://www.kaho.or.jp/user/awm/awm09/)